厦工（三明）重型机器有限公司

**技 改 设 备 采 购**

**招**

**标**

**文**

**件**

##  招标编号: XGSZ-JG-20240301-JG-01

**设备名称：超融服务器C6520**

2024年03月

目 录

**第一章 投标人须知**

**第二章 技术规格、参数与要求**

1. 总则
2. 设备名称和相关技术要求
3. **投标文件**
4. 投标报价表与分项报价表
5. 货物详细技术参数、性能及配置说明
6. 提供技术资料承诺
7. 技术规格偏离表
8. 商务条款偏离表
9. 投标人资格声明
10. 制造厂出具的授权函

# 投标须知

一、招标物商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 规 定 |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：厦工（三明）重型机器有限公司地 址：福建省三明市高新技术开发区金沙园 |
| 2 | 项目名称和交货期、数量 | 项目名称：超融服务器C6520；交货期：30天（含安装调试）， 数量：一套 |
| 3 | 安装地点 | 三明市高新技术开发区金沙园金明东路850号，厦工（三明）重型机器有限公司 |
| 4 | 质量标准要求 | 符合招标货物最新国家及行业标准，验收合格后24个月。 |
| 5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 6 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 7 | 招标范围 | 超融服务器C6520技术文件 |
| 8 | 投标报价 | 最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、税收、保险费和设备安装、调试以及伴随服务费等一切费用）。 |
| 9 | 支付方式 | 签约后l 0日内，招标人向中标人支付合同总额100％的预付金。 |
| 10 | 投标人资质 | 投标人具有国内独立法人资格，具有本次招标项目的经营许可，有能力提供本次项目的服务，具有售后服务能力及措施。本次招标不接受联合体投标。投标人及其法定代表人没有被列入全国法院失信被执行人名单 |
| 11 | 投标截止时间 | 2024年 03 月8日上午12：00（北京时间），投标文件需胶装后密封，并在封口加盖投标人单位公章，并标明投标项目名称和投标人联系方式**。**由投标人亲自送到或快递送到招标方，逾期不予受理。电子版投标文件发送到公司招标电子邮箱：XGSZZB@163.com。 |
| 12 | 标书收件人 | 收件人：孙雪群 收件人电话：13950900626 单位**：**厦工（三明）重型机器有限公司办公楼五楼纪检监察室 |
| 13 | 投标文件规范 | 投标文件应严格按招标文件要求的格式填写。否则其投标将被拒绝。投标文件中技术问题有不明确。解答人：郭显发 手机号；13605984095 |
| 14 | 评标定标办法 | 采用综合评分法；由评标小组根据各投标人在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。其中商务技术分50分、价格分50分，评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标有效报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算：投标报价得分＝评标基准价/有效投标报价×价格权值×100。 投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，该投标为无效投标。 |
| 15 | 开标时间 | 投标截止时间后3天内。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本和副本各壹份 、电子版壹份 |

1. **超融服务器C6520系统技术要求**

1.总则

1.1本文件仅适用该设备订货。

1.2本文件中的说明主要表明甲方的技术要求原则，而乙方要对其供货的所有设备及其附件在设计、制造、性能等方面负有全部的责任。

1.3本文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的产品。

1.4 乙方提供的设备应完全满足本文件要求，乙方选择最佳方案，向甲方提供高质量的产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

1.5 乙方在设备设计、制造、验收中所涉及的各项规程、规范和标准完全遵循现行最新版本的标准。

2.配置要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及功能 |
| 1 | 超融服务器  | 2U高密度优化多节点服务器CPU:320核;内存:1024GB;硬盘:28TB（做RAID5之后容量）;电源:10个冗余;网卡:万兆16口;专业优化管理软件;专业服务3年。2U机箱4个计算节点，带BOSS控制卡含8个480GB，H750适配器，iDRAC9企业15G，OpenManage 企业Advanced Plus。对现有服务器存储器系统配置优化。支持64个内存通道，16个DDR4 DIMM，速度3200 MT/s。支持PCIe 4.0和24个NVMe驱动器。带iDRAC Direct (Micro-AB USB)，Mini-DisplayPort，x iDRAC 或 NIC 端口或 RJ45，USB 3.0接口。可通过空气和直接液冷选项来为性能最高的处理器提供电力，高可扩展性和高性能系统管理产品组合解决管理和保护IT基础架构的复杂性，可通过直观端到端工具减少流程和信息库，发挥工具和自动化作用。带有Redfish内置遥测流、散热管理和RESTful API 简化可见性和控制力，人工操作和系统功能间智能自动化，可无缝零接触配置实施集成式更改管理，可与Microsoft、VMware、ServiceNow、Ansible 和许多其他工具完整堆栈管理集成。采用网络弹性体系结构基于加密的可信引导和硅芯片信任根的安全平台，使用数字签名固件包维护服务器固件安全，使用系统擦除功能，安全快速地擦除包括硬盘、SSD 和系统内存在内的存储介质中的所有数据，通过系统锁定防止未经授权的配置或固件更改。引导优化存储子系统，可根据应用程序需求与VMware联合设计优化的生态系统支持横向扩展，并支持Canonical Ubuntu Server LTS，CentOS，Citrix Hypervisor，带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server， Red Hat Enterprise Linux，SUSE Linux Enterprise Server，VMware ESXi/vSAN。 |
| 原厂原装未拆封厂家供货，外包装完整，所有部件均保持完整序列编号匹配一致，保证享有原厂工程师技术支持安装和售后保修服务。 |

**第三章、对投标文件部分要求**

1、投标报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 投标报价（万元） | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | **包含13%增值税** |
| 2 |  |  |  |  |  |  | **包含13%增值税** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖法人公章）

**2、投标技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 招标货物技术要求规格数据 | 投标货物实际技术规范数据 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字并盖章）

说明：此表必须填写，若无偏离，请注明无偏离。

**3、投标商务偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 招标货物商务要求规格数据 | 投标货物实际商务规范数据 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字并盖章）

说明：此表必须填写，若无偏离，请注明无偏离。

**4、法人代表授权书**

 法人代表授权书

（招标单位）：＿ ＿ ＿＿ ＿＿＿＿

 现委派＿＿＿＿ ＿ 参加贵方组织的＿＿ ＿ ＿ ＿ 招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓 名：＿＿＿＿ ＿ 年 龄：＿＿＿＿ ＿ 性 别：＿＿＿＿ ＿

身份证号：＿＿＿＿ 职 务：＿＿＿＿ ＿ 邮 编： ＿

通讯地址：＿＿＿＿ ＿

电 话：＿＿＿＿ ＿ 邮 箱：＿＿＿ ＿ ＿

单位名称：（公章） 法人代表：（签章）

本授权书有效期：＿＿＿年＿月 ＿日至 ＿年＿月＿日

**5、售后服务承诺及维保体系**

|  |
| --- |
|  |

投标人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字并盖章）

**6、提供技术资料承诺**

|  |
| --- |
|  |

投标人：（盖法人公章）

法定代表人或授权代表人：（签字并盖章）

7、投标回执表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称（盖章） |  |
| 投标单位地址 |  |
| 授权投标人（投标联系人） |  |
| 联系方式 |  |
| 投标项目 |  |
| 备注 |  |